三明市2025年第一批绿色建筑标识项目公示情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 申报单位 | 认定标准 | 标识星级 | 项目所在地 | 建筑类型 | 申报建筑面积(万㎡) | 关键技术指标 | | | | | | | | | | | | |
| 建筑运行阶段碳排放强度 | 围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷） | 严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例 | 节水器具用水效率等级 | 建筑隔声性能 | 室内主要空气污染物浓度 | 外窗气密、水密、抗风压性能 | 全装修 | 绿地率 | 年径流总量控制率 | 可再生能源利用率 | 非传统水源利用率 | 绿色建材应用比例 |
| 1 | 三明经济开发区租赁性职工公寓建设项目一期工程 | 三明市吉源开发管理有限公司  福建置信绿建工程咨询有限公司 | 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 | ★ | 三明市 | 公共建筑 | 3.37418 | — | 建筑供暖空调负荷降低5%以上 | — | 100%达到二级 | 达到国家标准的低限标准限值 | 比国家标准GB/T 18883限值降低20% | 外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密 | 全装修质量符合国家标准规定 | 绿地率30%，达到规划指标100% | — | — | — | — |